

**技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **型 号** | **KV-400** | **KV-600** | **KV-800** |
| **输出功率8Ω** | **2X400W** | **2X600W** | **2X800W** |
| **输出功率4Ω** | **2X600W** | **2X900W** | **2X1200W** |
| **桥接功率8Ω** | **2X800W** | **2X1200W** | **2X1600W** |
| **频率响应** | **20HZ-20KHZ(±±0.5db)** | | |
| **信 噪 比** | **90dB** | **90dB** | **90dB** |
| **输入灵敏度** | **0.75V** | **0.75V** | **0.75V** |
| **总谐波失真** | **0.5%** | **0.5%** | **0.5%** |
| **尺寸(WxDxH）** | **482x440x88mm** | **482x440x88mm** | **482x440x88mm** |
| **外包装尺寸** | **640X590X142mm** | **640X590X142mm** | **640X590X142mm** |
| **净 重** | **14.8KG** | **16.5KG** | **17.65KG** |
| **毛 重** | **17KG** | **18.8KG** | **19.8KG** |

**功能特点：**

**◎此系列功放产品集成了数字前级，MP3,蓝牙播放;**

**◎采用24Bit数据总线和32Bit的DSP; ◎MUSIC输入通道设有7段参数均衡；**

**◎MIC输入通道设有11段参数均衡； ◎麦克风有8级反馈抑制，并可选择OFF/1-8;**

**◎可存储10种模式； ◎效果声设有5段参数均衡**

**◎麦克风输出/主输出设有压限/输出增益可调/延时/相位调节功能；**

**◎本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。**