

**技术参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型 号** | **HS-8200** | **HS-9200** |
| **输出功率8Ω** | **2X250W** | **2X300W** |
| **输出功率4Ω** | **2X350W** | **2X450W** |
| **信 噪 比** | **82dB** | **82dB** |
| **输入灵敏度** | **0.35V** | **0.35V** |
| **总谐波失真** | **<0.5%** | **<0.5%** |
| **频 率 响 应** | **20Hz-20KHz(+/-0.5dB)** | **20Hz-20KHz(+/-0.5dB)** |
| **尺寸(WxDxH）** | **487X410X132mm** | **487X410X132mm** |
| **外包装尺寸** | **520x495x205mm** | **520x495x205mm** |
| **净 重** | **13.8kg** | **14.5kg** |
| **毛 重** | **15.5kg** | **16kg** |

**功能特点：**

**◎合并级智能双效果芯片卡拉OK功放机。 ◎后置音量独特调节，带低音分屏电路调节及输出。**

**◎独特的金属质感工艺，大方，豪放。 ◎高档液晶显示屏，程序菜单化，让控制清楚简单。**

**◎最新48BIT双混响叠加效果处理线路，演唱轻松自然，空间感更细腻。**

**◎中置人声信号输出，可独立均衡/效果/调节音量，使人声定位更加准确。**

**◎立体声效果返回线路，方便外接专业效果器使用。**

**◎开机自动归位检测，音乐与麦克风的开机音量，总音量可自由设定和记忆功能，最大可限定。**