**技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  型号 |  NP-800 |  NP-1000 |  NP-1200 |  NP-1400 |  NP-1600 |
| 立体声功率8Ω | 800WX2 | 1000WX2 | 1200WX2 | 1400WX2 |  1600WX2 |
| 立体声功率4Ω |  1200WX2 |  1500WX2 |  1800WX2 |  2200WX2 |  2400WX2 |
|  立体声功率2Ω |  1800WX2 |  2250WX2 | 2700WX2 | 3150WX2 | 3600WX2 |
|  桥接功率8Ω |  1600WX2 |  2000WX2 |  2400WX2  |  2800WX2 |  3200WX2 |
|  桥接功率4Ω | 2400WX2 | 3000WX2 | 3600WX2 | 4200WX2 | 4800WX2 |
|  频率响应 | 20HZ-20KHZ(±±0.5db) |
|  信噪比 |  110dB |  110dB |  110dB |  110dB |  110dB |
|  输入灵敏度 | 0db/1V |  0db/1V |  0db/1V |  0db/1V |  0db/1V |
|  总谐波失真 | ≤≤0.05% |  ≤0.05% |  ≤0.05%  |  ≤0.05% |  ≤0.05% |
| 外形尺寸(WxDxH） |  483x468x88mm 483x495x132 |
|  包装尺寸 | 640x590x142 |
|  净重 | 31.2kg | 32.8kg | 36kg | 39kg | 42kg |
|  毛重 |  33.2kg  |  34.8kg |  38kg |  41kg |  44kg |

功能特点：

◎**本机特设了自适应电源,轻松地解决了市电过高引起的功放不稳定的问题**

**◎通道都有一个单独的超低频切除功能,针对不同喇叭单元来选择是否将超低频切除,能有效避免喇叭共振,而减少重放时喇叭产生的失真**

**◎本功放为每通道配备了单独通道的分频器,可以用一台功放来完成一个独立的重放系统**

**◎还具备了灵敏度调节,接地开关与桥接功能,5.电路采用三级H类转换电路,功率储备方面更加充沛**