

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | FX-10 |
| 单元配置 | LF10’X2；HF3'X4 |
| 阻抗 | 4Ω |
| 灵敏度 | 95db |
| 功率 | 300W |
| 推荐功放功率 | 500W |
| 外形尺寸(WxDxH） | 390\*400\*565mm |
| 包装尺寸(WxDxH） | 485\*435\*650mm |
| 净重 | 21.75KG |
| 毛重 | 25.5KG |

**应用领域**：

可应用于量贩式KTV,娱乐包房，私人会所，中小型会议室，舞蹈，体型训练室等…