

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
|  型号 |  FX-10  |
|  单元配置 | LF10’X2；HF3'X4 |
|  阻抗 |  4Ω |
|  灵敏度 | 95db |
|  功率 | 300W |
| 推荐功放功率 | 500W |
| 外形尺寸(WxDxH） | 390\*400\*565mm |
| 包装尺寸(WxDxH） | 485\*435\*650mm |
| 净重 | 21.75KG |
|  毛重 | 25.5KG |

**应用领域**：

可应用于量贩式KTV,娱乐包房，私人会所，中小型会议室，舞蹈，体型训练室等…